正本（或副本） 
（项目名称）
比 选 申 请 书
比选申请人：（全称并加盖单位公章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年  月  日
比选报价函

	序号
	名称
	型号
	数量
	单位
	价格
	备注

	1
	烟气分析仪

（采购）
	
	2
	台
	
	需匹配原工控机软件、动态管控仪、中控室传输；烟气分析仪量程符合超低排要求，具备国家计量器具认证，环保资质认证要求具体量程为:NO:0-100mg/m3,O2:0-25%、通讯接口要求4-20ma模拟量输出信号4路，输入信号2路，皆可配置，数字量通讯输出信号2路，开关量输出信号6路，协议类型为国标协议I和‖同时具备；报价包括设备费用、调试费用。（需满足HJ 212-2025《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》）



	2
	烟气分析仪

（设备升级）
	
	2
	台
	
	单独编写适用于最新212协议软件，开发更换烟气分析仪通讯AB板实现与动态管控仪直连，烧录1021通讯芯片程序与原有CEMS工控机通讯，可存储记录烟气分析仪操作日志，存储报警记录。实现三级密码，实现设备状态实时上传，实现设备唯一识别码上传动管仪；报价包括设备费用、调试费用。（需满足HJ 212-2025《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》）



	3
	湿度检测仪（采购）
	
	3
	台
	
	（需满足HJ 212-2025《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》）



	4
	温压流一体机（采购）
	
	2
	台
	
	（需满足HJ 212-2025《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》）



	5
	湿度检测仪

（设备升级）
	
	2
	台
	
	需与动态管控仪直连。实现动态管控仪直连，实现设备唯一识别码上传，实现数据参数修改实时上传，实现设备状态实时上传。（需满足HJ 212-2025《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》）

	6
	温压流一体机

（设备升级）
	
	2
	台
	
	需与动态管控仪直连。实现动态管控仪直连，实现设备唯一识别码上传，实现数据参数修改实时上传，实现设备状态实时上传。（需满足HJ 212-2025《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》）

	合计
	
	
	


                  注：报价加盖公章
2、法定代表人身份证明及法定代表人授权书
法定代表人身份证明
申请人名称：                  
单位性质：                    
详细地址：                    
成立时间：        年    月    日
经营期限：                     
姓名：    性别：   年龄：   职务：      系（申请人名称）的法定代表人。
特此证明。
申请人：（盖单位章）
年  月  日
注：本证明后应附法定代表人身份证复印件
授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （比选申请人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （比选人） 的  （项目名称）  的比选活动。委托代理人在比选活动和合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。 
委托代理人无转委托权。特此委托。 
委托代理人：  （签字）           性别：              年龄：     
委托代理人部门：                 职务：            
委托代理人（电话）：            
  授权人（法定代表人）： （签字或印鉴）  
比选申请人：（全称并加盖单位章）     
年  月  日         
注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件。 
2、比选申请人的法定代表人直接参加比选活动的，不需要提供授权书。 
3、服务方案
根据比选文件要求，编制内容包括但不限于以下内容，比选申请人可针对比选办法，结合自身实力自行完善补充：格式自拟
一、服务方案

二、组织机构设置与人员安排

三、质量保证措施
4、其他资料
比选文件要求的或比选申请人认为应提交其他资料。
